**附件3：一食堂餐桌椅（二期）项目采购清单及图片**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **型号规格** | **性能说明** | **数量** | | **单价** | **金额** | **贴图** |
| 1 | 二楼四人位餐桌 | 1200\*700\*750H | 桌面基材采用生态多层板25mm厚度，表面贴0.7mm厚防火板，环保达到E0级标准，甲醛释放量小于等于0.4mg/L，四周做倒鸭嘴斜角环保水性油漆封边。脚架：钢质框架结构,横梁30\*60\*1.5方管，立柱50\*50\*1.5方管。钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，引进德国喷塑工艺，防静电粉末涂装静电环氧/聚酯粉末涂层，桌脚具防水、防褪色、防划痕、牢固等功能.五金件： 优质五金配件。 | 8 | 张 |  |  |  |
| 二楼四人位餐椅 | 400\*500\*850 | 椅背：使用PP材料混入加强纤维，经模具注塑成型，面料：采用优质西皮软包面料，厚度≥1.0mm， 易清洁、阻燃，颜色可选。泡棉：优质PU成型高回弹泡棉，座垫密度大于30KG/M3，回弹率≥40%，外衬丝棉， 达到国家阻燃标准，不锈钢直脚架，壁厚≥1.5mm，优质五金配件。同图片白色。 | 32 | 把 |  |  |
| 2 | 一楼四人位餐桌 | 1200W\*700D\*750H | 桌面基材采用生态多层板25mm厚度，表面贴0.7mm厚防火板，环保达到E1级标准，甲醛释放量小于等于0.4mg/L，四周做倒鸭嘴斜角环保水性油漆封边。脚架：钢质框架结构,立柱80\*80\*1.5方管。加重型底盘400\*400；钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，引进德国喷塑工艺，防静电粉末涂装静电环氧/聚酯粉末涂层，桌脚具防水、防褪色、防划痕、牢固等功能.五金件： 优质五金配件 | 3 | 张 |  |  |  |
| 一楼四人位餐椅 | 560\*580\*800H | 椅子坐背板采用高强度曲木板，椅架采用优质白蜡木， 所有木板经脱脂烘干处理，干燥率达到8-10%。面漆采用环保漆，漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强； 底漆选用环保漆，干燥迅速， 附着力强。座面料：优质PU透气皮，颜色为灰色，透气效果较好。 | 12 | 把 |  |  |
| 3 | 一楼四人位餐桌 | 1200\*700\*750H | 桌面基材采用生态多层板25mm厚度，表面贴0.7mm厚防火板，环保达到E1级标准，甲醛释放量小于等于0.4mg/L，四周做倒鸭嘴斜角环保水性油漆封边。脚架：钢质框架结构,横梁30\*60\*1.5方管。钢管经酸洗、水洗、磷化等全自动数控处理，引进德国喷塑工艺，防静电粉末涂装静电环氧/聚酯粉末涂层，桌脚具防水、防褪色、防划痕、牢固等功能.五金件： 优质五金配件。 | 9 | 张 |  |  |  |
| 一楼四人位餐椅 | 560\*580\*800H | 椅子坐背板采用高强度曲木板，椅架采用优质白蜡木， 所有木板经脱脂烘干处理，干燥率达到8-10%。面漆采用环保漆，漆面透明度高、色泽美观不变色、耐热耐磨性强； 底漆选用环保漆，干燥迅速， 附着力强。座面料：优质PU透气皮，颜色为蓝色，透气效果较好。 | 36 | 把 |  |  |  |
| 4 | 东侧户外桌 | 700\*700\*745H | 桌面为铝板制作。框架全铝艺制作：一体成型，稳固耐用。先进的高精密实心铸铝技术，焊接细腻和精美不凡。不生锈，抗晒抗雨淋，耐氧化，防风化（颜色同图片浅绿色） | 1 | 张 |  |  |  |
| 东侧户外椅 | 600\*570\*870H | 框架全2.0铝管制作：一体成型，稳固耐用。先进的高精密实心铸铝技术，焊接细腻和精美不凡。不生锈，抗晒抗雨淋，耐氧化，防风化（颜色同图片浅绿色） | 4 | 张 |  |  |
| 5 | 南侧户外桌 | 1500\*900\*750H | 面采用黑色全钢化玻璃，韧性好，耐用抗压，防刮花，碎裂不伤人。框架全铁艺制作：一体成型，稳固耐用。先进的高精密实心铸铝技术，焊接细腻和精美不凡。不生锈，抗晒抗雨淋. | 8 | 张 |  |  |  |
| 南侧户外椅 | 520\*420\*720H | 围椅，优质镀锌钢材质，线条流畅柔和，一体成型，椅架加粗管材。钢管经酸洗，磷化工艺处理，防腐防锈。椅架电渡喷粉处理。耐脏易清洗，层叠收纳，更省空间。 | 36 | 张 |  |  |  |
| 南侧户外伞 | 直径2500\*2450H | 时尚中柱伞。加厚、加密遮阳伞布，加厚绦纶布料，手摇装置：时尚摇杆，收开伞省时又省力。加固伞骨：加粗加厚八骨伞架，不易生锈牢牢撑起大伞。加固底座：纸15KG水泥底座，牢牢稳固伞。伞有酒红色 墨绿色 卡其色 米白色可选。 | 8 | 把 |  |  |  |
| 6 | 西侧户外桌 | 1500\*900\*750H | 面采用黑色全钢化玻璃，韧性好，耐用抗压，防刮花，碎裂不伤人。框架全铁艺制作：一体成型，稳固耐用。先进的高精密实心铸铝技术，焊接细腻和精美不凡。不生锈，抗晒抗雨淋. | 9 | 张 |  |  |  |
| 西侧户外桌 | 800\*800\*750H | 6 | 张 |  |  |  |
| 西侧户外椅 | 520\*420\*720H | 围椅，优质镀锌钢材质，线条流畅柔和，一体成型，椅架加粗管材。钢管经酸洗，磷化工艺处理，防腐防锈。椅架电渡喷粉处理。耐脏易清洗，层叠收纳，更省空间。 | 60 | 张 |  |  |  |
| 西侧户外伞 | 直径2500\*2450H | 时尚中柱伞。加厚、加密遮阳伞布，加厚绦纶布料，手摇装置：时尚摇杆，收开伞省时又省力。加固伞骨：加粗加厚八骨伞架，不易生锈牢牢撑起大伞。加固底座：纸15KG水泥底座，牢牢稳固伞。伞有酒红色 墨绿色 卡其色 米白色可选。 | 15 | 把 |  |  |  |
|  |  |  | 小计： | 224 |  |  |  |  |